# Installation au poste de conduite

* Régler la hauteur de la chaise (avec le levier à gauche en bas de la chaise)
* Régler le dos avec l’engrenage à gauche de la chaise
* Régler la longueur de la chaise entre l’Ambridge et la chaise il faut que la main soit incliner un peut quand je l’ai mis sur le volant (12H) (avec le levier en dessous de la chaise)

# Volant

* Le volant doit être à 10H10
* Quand je tourne à droite je tirer le volant avec la main droite vers le bas
* Quand je tourne à gauche je dois tirer le volant avec la main gauche

# Les roues

* Quand les pneus sont bien gonfler le véhicule roule moins vite
* L’angle des roues d’avant quand je tourne est plus large de ceux qui sont en arrière
* Pour les roues de devant la roue entrante (roue qui est sur le coté ou je vais tourner) à un angle plus large que l’autre

# Les freins

* Le frein à main et le frein des roues sont indépendants
* Le frein des roues se trouve sur les roues de devant

# L’embrayage

Débrayer : découpler, défoncer

Brayer : lâcher l’embrayage